1#АРПС 1.10#ГРАНД Смета Windows#9.1
3###############2001#####
0#Итого по смете 315602,08
0#Основная заработная плата 61742,10
0#Эксплуатация машин 37433,35
0#Заработная плата машинистов 5804,72
0#Материалы 216426,63
0#Накладные расходы 67278,46
0#Сметная прибыль 39468,46
0#Итого 422349,00
50#НДС#1,20#84469,80#
0#Всего по смете 506818,80
0#ГСВР:ВР МДС 81-33.2004
10#0#1#Благоустройство
0#Итого по разделу 422349,00
10#1##Отмостка
20#1#ТЕР01-02-057-02#100 м3 грунта#Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2#1122,66#1122,66#0,00#0,00#0,00#0#0#0#154,00#0,00#1122,66#1122,66#0,00#0,00#0,00#0#0#0#154#0#10002#0,29674#0##
25#2#0#0#0,80##
25#2#3#0#0,80##
25#3#0#0#0,45##
25#3#3#0#0,45##
25#0#0#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР01-02-057-02
25#0#1#0#0,00#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР01-02-057-02
25#0#3#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР01-02-057-02
25#0#2#0#0,00#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР01-02-057-02
30#1-2-0#чел.-ч#Затраты труда рабочих (ср 2)#0#154#7,29#139,10#7,29
20#2#ТЕР27-04-001-01#100 м3 материала основания (в плотном теле)#Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 150 мм#2257,17#117,74#2132,93#166,00#6,50#0#0#0#15,72#13,88#2257,17#117,74#2132,93#166,00#6,50#0#0#0#15,72#13,88#10031#0,1203#0##
25#2#0#0#1,28##
25#2#3#0#1,28##
25#3#0#0#0,81##
25#3#3#0#0,81##
25#0#0#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-04-001-01
25#0#1#0#6,01#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-04-001-01
25#0#3#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-04-001-01
25#0#2#0#17,05#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-04-001-01
30#1-2-3#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,3)#0#15,72#7,49#142,94#7,49
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#13,88#0,00#0,00#0,00
30#030101#маш.час#Автопогрузчики 5 т#1#4,29#88,87#620,98#88,87
30#120202#маш.час#Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)#1#1,77#126,49#1027,57#126,49
30#120911#маш.час#Катки на пневмоколесном ходу 30 т#1#7,08#204,39#1097,54#204,39
30#121601#маш.час#Машины поливомоечные 6000 л#1#0,74#109,06#765,15#109,06
30#411-0001#м3#Вода#2#5#1,30#22,17#1,30
20#3#ТСЦ-408-0122#м3#Песок природный для строительных: работ средний#375,54#0,00#0,00#0,00#375,54#0#0#0#0,00#0,00#375,54#0,00#0,00#0,00#375,54#0#0#0#0#0#10031#13,3533#0##
25#2#0#0#1,42##
25#2#3#0#1,42##
25#3#0#0#0,95##
25#3#3#0#0,95##
25#4#0#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
20#4#ТЕР27-04-001-04#100 м3 материала основания (в плотном теле)#Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 100мм#3506,85#182,88#3314,87#260,38#9,10#0#0#0#24,19#20,60#3506,85#182,88#3314,87#260,38#9,10#0#0#0#24,19#20,6#10031#0,0802#0##
25#2#0#0#1,42##
25#2#3#0#1,42##
25#3#0#0#0,81##
25#3#3#0#0,81##
25#0#0#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-04-001-04
25#0#1#0#5,99#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-04-001-04
25#0#3#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-04-001-04
25#0#2#0#17,05#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-04-001-04
30#1-2-4#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,4)#0#24,19#7,56#144,23#7,56
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#20,6#0,00#0,00#0,00
30#030101#маш.час#Автопогрузчики 5 т#1#2,46#88,87#620,98#88,87
30#070149#маш.час#Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)#1#2,59#75,79#684,47#75,79
30#120202#маш.час#Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)#1#2,3#126,49#1027,57#126,49
30#120911#маш.час#Катки на пневмоколесном ходу 30 т#1#12,21#204,39#1097,54#204,39
30#121601#маш.час#Машины поливомоечные 6000 л#1#1,04#109,06#765,15#109,06
30#411-0001#м3#Вода#2#7#1,30#22,17#1,30
20#5#ТССЦ-408-0036#м3#Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5-20 мм#1922,16#0,00#0,00#0,00#1922,16#0#0#0#0,00#0,00#1922,16#0,00#0,00#0,00#1922,16#0#0#0#0#0#10031#10,1052#0##
25#2#0#0#1,42##
25#2#3#0#1,42##
25#3#0#0#0,95##
25#3#3#0#0,95##
25#4#0#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
20#6#ТЕР27-04-001-01#100 м3 материала основания (в плотном теле)#Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 40 мм#2257,17#117,74#2132,93#166,00#6,50#0#0#0#15,72#13,88#2257,17#117,74#2132,93#166,00#6,50#0#0#0#15,72#13,88#10031#0,03208#0##
25#2#0#0#1,28##
25#2#3#0#1,28##
25#3#0#0#0,81##
25#3#3#0#0,81##
25#0#0#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-04-001-01
25#0#1#0#6,01#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-04-001-01
25#0#3#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-04-001-01
25#0#2#0#17,05#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-04-001-01
30#1-2-3#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,3)#0#15,72#7,49#142,94#7,49
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#13,88#0,00#0,00#0,00
30#030101#маш.час#Автопогрузчики 5 т#1#4,29#88,87#620,98#88,87
30#120202#маш.час#Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)#1#1,77#126,49#1027,57#126,49
30#120911#маш.час#Катки на пневмоколесном ходу 30 т#1#7,08#204,39#1097,54#204,39
30#121601#маш.час#Машины поливомоечные 6000 л#1#0,74#109,06#765,15#109,06
30#411-0001#м3#Вода#2#5#1,30#22,17#1,30
20#7#ТСЦ-408-0122#м3#Песок природный для строительных: работ средний#375,54#0,00#0,00#0,00#375,54#0#0#0#0,00#0,00#375,54#0,00#0,00#0,00#375,54#0#0#0#0#0#10031#3,56088#0##
25#2#0#0#1,42##
25#2#3#0#1,42##
25#3#0#0#0,95##
25#3#3#0#0,95##
25#4#0#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
20#8#ТЕР27-07-005-01#10 м2#Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт#110,06#93,35#12,96#0,61#3,75#0#0#0#10,50#0,06#110,06#93,35#12,96#0,61#3,75#0#0#0#10,5#0,06#10031#8,02#0##
25#2#0#0#1,42##
25#2#3#0#1,42##
25#3#0#0#0,95##
25#3#3#0#0,95##
25#0#0#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-07-005-01
25#0#1#0#6,57#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-07-005-01
25#0#3#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-07-005-01
25#0#2#0#6,49#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-07-005-01
30#1-3-9#чел.-ч#Затраты труда рабочих (ср 3,9)#0#10,5#8,89#169,61#8,89
30#2#чел.-ч#Затраты труда машинистов#0#0,06#0,00#0,00#0,00
30#030101#маш.час#Автопогрузчики 5 т#1#0,03#88,87#620,98#88,87
30#121601#маш.час#Машины поливомоечные 6000 л#1#0,03#109,06#765,15#109,06
30#122899#маш.час#Виброплита электрическая#1#0,57#9,16#34,73#9,16
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,03#60,14#792,78#60,14
30#408-0122#м3#Песок природный для строительных работ средний#2#0,05#69,83#398,04#69,83
30#411-0001#м3#Вода#2#0,2#1,30#22,17#1,30
20#9#ТССЦ-408-0122#м3#Песок природный для строительных работ средний#398,04#0,00#0,00#0,00#398,04#0#0#0#0,00#0,00#398,04#0,00#0,00#0,00#398,04#0#0#0#0#0#10031#-0,401#0##
25#2#0#0#1,42##
25#2#3#0#1,42##
25#3#0#0#0,95##
25#3#3#0#0,95##
25#4#0#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-07-005-01
25#0#1#0#6,57#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-07-005-01
25#0#3#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-07-005-01
25#0#2#0#6,49#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-07-005-01
20#10#Каталог 2кв.2019, стр.19#кг#Сухая смесь М150#3,23#0,00#0,00#0,00#3,23#0#0#0#0,00#0,00#3,23#0,00#0,00#0,00#3,23#0#0#0#0#0#10031#681,7#0##
25#2#0#0#1,42##
25#2#3#0#1,42##
25#3#0#0#0,95##
25#3#3#0#0,95##
25#4#0#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
20#11#Каталог 2кв.2019, стр.19#м2#Плитка тротуарная толщиной 80 мм#552,50#0,00#0,00#0,00#552,50#0#0#0#0,00#0,00#552,50#0,00#0,00#0,00#552,50#0#0#0#0#0#10031#81,8#0##
25#2#0#0#1,42##
25#2#3#0#1,42##
25#3#0#0#0,95##
25#3#3#0#0,95##
25#4#0#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
10#1##Тротуарная дорожка
20#12#ТЕРр68-12-4#100 м3 конструкций#Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных#6232,64#1890,83#4341,81#396,10#0,00#0#0#0#243,35#41,39#6232,64#1890,83#4341,81#396,10#0,00#0#0#0#243,35#41,39#10085#0,072#0##
25#2#0#0#1,04##
25#2#3#0#1,04##
25#3#0#0#0,60##
25#3#3#0#0,60##
25#0#0#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕРр68-12-4
25#0#1#0#5,85#II КВАРТАЛ 2019#ТЕРр68-12-4
25#0#3#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕРр68-12-4
25#0#2#0#0,00#II КВАРТАЛ 2019#ТЕРр68-12-4
30#1-2-7#чел.-ч#Затраты труда рабочих (ср 2,7)#0#243,35#7,77#0,00#7,77
30#2#чел.-ч#Затраты труда машинистов#0#41,39#0,00#0,00#0,00
30#050101#маш.час#Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин#1#39,25#98,87#575,23#98,87
30#091400#маш.час#Рыхлители прицепные (без трактора)#1#1,29#8,00#17,83#8,00
30#120202#маш.час#Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)#1#2,14#126,49#1027,57#126,49
30#330804#маш.час#Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические#1#117,75#1,53#4,97#1,53
20#13#ТЕР01-02-057-02#100 м3 грунта#Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2#1122,66#1122,66#0,00#0,00#0,00#0#0#0#154,00#0,00#1122,66#1122,66#0,00#0,00#0,00#0#0#0#154#0#10002#0,189#0##
25#2#0#0#0,80##
25#2#3#0#0,80##
25#3#0#0#0,45##
25#3#3#0#0,45##
25#0#0#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР01-02-057-02
25#0#1#0#0,00#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР01-02-057-02
25#0#3#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР01-02-057-02
25#0#2#0#0,00#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР01-02-057-02
30#1-2-0#чел.-ч#Затраты труда рабочих (ср 2)#0#154#7,29#139,10#7,29
20#14#ТЕР27-04-001-01#100 м3 материала основания (в плотном теле)#Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 150 мм#2257,17#117,74#2132,93#166,00#6,50#0#0#0#15,72#13,88#2257,17#117,74#2132,93#166,00#6,50#0#0#0#15,72#13,88#10031#0,135#0##
25#2#0#0#1,28##
25#2#3#0#1,28##
25#3#0#0#0,81##
25#3#3#0#0,81##
25#0#0#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-04-001-01
25#0#1#0#6,01#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-04-001-01
25#0#3#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-04-001-01
25#0#2#0#17,05#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-04-001-01
30#1-2-3#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,3)#0#15,72#7,49#142,94#7,49
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#13,88#0,00#0,00#0,00
30#030101#маш.час#Автопогрузчики 5 т#1#4,29#88,87#620,98#88,87
30#120202#маш.час#Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)#1#1,77#126,49#1027,57#126,49
30#120911#маш.час#Катки на пневмоколесном ходу 30 т#1#7,08#204,39#1097,54#204,39
30#121601#маш.час#Машины поливомоечные 6000 л#1#0,74#109,06#765,15#109,06
30#411-0001#м3#Вода#2#5#1,30#22,17#1,30
20#15#ТСЦ-408-0122#м3#Песок природный для строительных: работ средний#375,54#0,00#0,00#0,00#375,54#0#0#0#0,00#0,00#375,54#0,00#0,00#0,00#375,54#0#0#0#0#0#10031#14,985#0##
25#2#0#0#1,42##
25#2#3#0#1,42##
25#3#0#0#0,95##
25#3#3#0#0,95##
25#4#0#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
20#16#ТЕР27-04-001-04#100 м3 материала основания (в плотном теле)#Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня толщиной 100мм#3506,85#182,88#3314,87#260,38#9,10#0#0#0#24,19#20,60#3506,85#182,88#3314,87#260,38#9,10#0#0#0#24,19#20,6#10031#0,09#0##
25#2#0#0#1,42##
25#2#3#0#1,42##
25#3#0#0#0,81##
25#3#3#0#0,81##
25#0#0#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-04-001-04
25#0#1#0#5,99#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-04-001-04
25#0#3#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-04-001-04
25#0#2#0#17,05#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-04-001-04
30#1-2-4#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,4)#0#24,19#7,56#144,23#7,56
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#20,6#0,00#0,00#0,00
30#030101#маш.час#Автопогрузчики 5 т#1#2,46#88,87#620,98#88,87
30#070149#маш.час#Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)#1#2,59#75,79#684,47#75,79
30#120202#маш.час#Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)#1#2,3#126,49#1027,57#126,49
30#120911#маш.час#Катки на пневмоколесном ходу 30 т#1#12,21#204,39#1097,54#204,39
30#121601#маш.час#Машины поливомоечные 6000 л#1#1,04#109,06#765,15#109,06
30#411-0001#м3#Вода#2#7#1,30#22,17#1,30
20#17#ТССЦ-408-0036#м3#Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 5-20 мм#1922,16#0,00#0,00#0,00#1922,16#0#0#0#0,00#0,00#1922,16#0,00#0,00#0,00#1922,16#0#0#0#0#0#10031#11,34#0##
25#2#0#0#1,42##
25#2#3#0#1,42##
25#3#0#0#0,95##
25#3#3#0#0,95##
25#4#0#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
20#18#ТЕР27-04-001-01#100 м3 материала основания (в плотном теле)#Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщиной 40 мм#2257,17#117,74#2132,93#166,00#6,50#0#0#0#15,72#13,88#2257,17#117,74#2132,93#166,00#6,50#0#0#0#15,72#13,88#10031#0,036#0##
25#2#0#0#1,28##
25#2#3#0#1,28##
25#3#0#0#0,81##
25#3#3#0#0,81##
25#0#0#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-04-001-01
25#0#1#0#6,01#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-04-001-01
25#0#3#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-04-001-01
25#0#2#0#17,05#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-04-001-01
30#1-2-3#чел.час#Затраты труда рабочих (ср 2,3)#0#15,72#7,49#142,94#7,49
30#2#чел.час#Затраты труда машинистов#0#13,88#0,00#0,00#0,00
30#030101#маш.час#Автопогрузчики 5 т#1#4,29#88,87#620,98#88,87
30#120202#маш.час#Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.)#1#1,77#126,49#1027,57#126,49
30#120911#маш.час#Катки на пневмоколесном ходу 30 т#1#7,08#204,39#1097,54#204,39
30#121601#маш.час#Машины поливомоечные 6000 л#1#0,74#109,06#765,15#109,06
30#411-0001#м3#Вода#2#5#1,30#22,17#1,30
20#19#ТСЦ-408-0122#м3#Песок природный для строительных: работ средний#375,54#0,00#0,00#0,00#375,54#0#0#0#0,00#0,00#375,54#0,00#0,00#0,00#375,54#0#0#0#0#0#10031#3,996#0##
25#2#0#0#1,42##
25#2#3#0#1,42##
25#3#0#0#0,95##
25#3#3#0#0,95##
25#4#0#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
20#20#ТЕР27-07-005-01#10 м2#Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт#110,06#93,35#12,96#0,61#3,75#0#0#0#10,50#0,06#110,06#93,35#12,96#0,61#3,75#0#0#0#10,5#0,06#10031#9#0##
25#2#0#0#1,42##
25#2#3#0#1,42##
25#3#0#0#0,95##
25#3#3#0#0,95##
25#0#0#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-07-005-01
25#0#1#0#6,57#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-07-005-01
25#0#3#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-07-005-01
25#0#2#0#6,49#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-07-005-01
30#1-3-9#чел.-ч#Затраты труда рабочих (ср 3,9)#0#10,5#8,89#169,61#8,89
30#2#чел.-ч#Затраты труда машинистов#0#0,06#0,00#0,00#0,00
30#030101#маш.час#Автопогрузчики 5 т#1#0,03#88,87#620,98#88,87
30#121601#маш.час#Машины поливомоечные 6000 л#1#0,03#109,06#765,15#109,06
30#122899#маш.час#Виброплита электрическая#1#0,57#9,16#34,73#9,16
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,03#60,14#792,78#60,14
30#408-0122#м3#Песок природный для строительных работ средний#2#0,05#69,83#398,04#69,83
30#411-0001#м3#Вода#2#0,2#1,30#22,17#1,30
20#21#ТССЦ-408-0122#м3#Песок природный для строительных работ средний#398,04#0,00#0,00#0,00#398,04#0#0#0#0,00#0,00#398,04#0,00#0,00#0,00#398,04#0#0#0#0#0#10031#-0,45#0##
25#2#0#0#1,42##
25#2#3#0#1,42##
25#3#0#0#0,95##
25#3#3#0#0,95##
25#4#0#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-07-005-01
25#0#1#0#6,57#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-07-005-01
25#0#3#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-07-005-01
25#0#2#0#6,49#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-07-005-01
20#22#Каталог 2кв.2019, стр.19#кг#Сухая смесь М150#3,23#0,00#0,00#0,00#3,23#0#0#0#0,00#0,00#3,23#0,00#0,00#0,00#3,23#0#0#0#0#0#10031#765#0##
25#2#0#0#1,42##
25#2#3#0#1,42##
25#3#0#0#0,95##
25#3#3#0#0,95##
25#4#0#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
20#23#Каталог 2кв.2019, стр.19#м2#Плитка тротуарная толщиной 80 мм#688,50#0,00#0,00#0,00#688,50#0#0#0#0,00#0,00#688,50#0,00#0,00#0,00#688,50#0#0#0#0#0#10031#91,8#0##
25#2#0#0#1,42##
25#2#3#0#1,42##
25#3#0#0#0,95##
25#3#3#0#0,95##
25#4#0#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
20#24#ТЕР27-02-010-01#100 м бортового камня#Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях#2692,98#601,03#62,84#8,58#2029,11#0#0#0#76,08#0,68#2692,98#601,03#62,84#8,58#2029,11#0#0#0#76,08#0,68#10031#0,5#0##
25#2#0#0#1,42##
25#2#3#0#1,42##
25#3#0#0#0,95##
25#3#3#0#0,95##
25#0#0#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-02-010-01
25#0#1#0#8,95#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-02-010-01
25#0#3#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-02-010-01
25#0#2#0#7,49#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-02-010-01
30#1-2-9#чел.-ч#Затраты труда рабочих (ср 2,9)#0#76,08#7,90#150,76#7,90
30#2#чел.-ч#Затраты труда машинистов#0#0,68#0,00#0,00#0,00
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#0,68#88,87#780,79#88,87
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,04#60,14#792,78#60,14
30#101-1805#т#Гвозди строительные#2#0,001#11456,88#66308,22#11456,88
30#102-0038#м3#Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта#2#0,17#866,65#4112,32#866,65
30#401-0006#м3#Бетон тяжелый, класс В15 (М200)#2#3,9#472,83#3647,23#472,83
30#402-0004#м3#Раствор готовый кладочный цементный марки 100#2#0,06#438,09#3459,59#438,09
20#25#Каталог 2кв.2019, стр.18#м#Камень бордюрный тротуарный БР 1000х200х80 мм#153,00#0,00#0,00#0,00#153,00#0#0#0#0,00#0,00#153,00#0,00#0,00#0,00#153,00#0#0#0#0#0#10031#50#0##
25#2#0#0#1,42##
25#2#3#0#1,42##
25#3#0#0#0,95##
25#3#3#0#0,95##
25#4#0#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
10#1##Водоотводные лотки
20#26#ТЕР01-01-048-02#1000 м3 грунта#Разработка продольных водоотводных и нагорных канав, группа грунтов: 2#11065,03#9604,65#1460,38#195,36#0,00#0#0#0#1205,10#15,48#11065,03#9604,65#1460,38#195,36#0,00#0#0#0#1205,1#15,48#10001#0,00104#0##
25#2#0#0#0,95##
25#2#3#0#0,95##
25#3#0#0#0,50##
25#3#3#0#0,50##
25#0#0#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР01-01-048-02
25#0#1#0#8,13#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР01-01-048-02
25#0#3#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР01-01-048-02
25#0#2#0#0,00#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР01-01-048-02
30#1-3-0#чел.-ч#Затраты труда рабочих (ср 3)#0#1205,1#7,97#0,00#7,97
30#2#чел.-ч#Затраты труда машинистов#0#15,48#0,00#0,00#0,00
30#060248#маш.час#Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3#1#13,1#97,71#782,50#97,71
30#070149#маш.час#Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.)#1#2,38#75,79#684,47#75,79
20#27#ТЕР23-01-001-01#10 м3 основания#Устройство основания под трубопроводы: песчаного толщиной 100 мм#877,06#77,83#31,10#3,29#768,13#0#0#0#10,20#0,35#896,51#89,50#38,88#4,11#768,13#0#0#0#11,73#0,4375#10028#0,052#0##
25#2#0#0#1,30##
25#2#3#0#1,30##
25#3#0#0#0,89##
25#3#3#0#0,89##
25#4#0#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#0#0#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР23-01-001-01
25#0#1#0#6,99#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР23-01-001-01
25#0#3#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР23-01-001-01
25#0#2#0#5,70#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР23-01-001-01
30#1-2-5#чел.-ч#Затраты труда рабочих (ср 2,5)#0#11,73#7,63#0,00#7,63
30#2#чел.-ч#Затраты труда машинистов#0#0,4375#0,00#0,00#0,00
30#030101#маш.час#Автопогрузчики 5 т#1#0,4375#88,87#620,98#88,87
30#408-0122#м3#Песок природный для строительных работ средний#2#11#69,83#398,04#69,83
20#28#ТЕР27-02-004-01#100 м лотка#Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи#6140,66#1332,02#3897,90#541,25#910,74#0#0#0#169,90#43,30#5229,92#1332,02#3897,90#541,25#0,00#0#0#0#169,9#43,3#10031#0,26#0##
25#2#0#0#1,42##
25#2#3#0#1,42##
25#3#0#0#0,95##
25#3#3#0#0,95##
25#4#2#0#0,00##
25#0#0#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-02-004-01
25#0#1#0#8,72#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-02-004-01
25#0#3#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-02-004-01
25#0#2#0#7,53#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР27-02-004-01
30#1-2-8#чел.-ч#Затраты труда рабочих (ср 2,8)#0#169,9#7,84#0,00#7,84
30#2#чел.-ч#Затраты труда машинистов#0#43,3#0,00#0,00#0,00
30#021141#маш.час#Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т#1#41,67#88,87#780,79#88,87
30#030101#маш.час#Автопогрузчики 5 т#1#0,5#88,87#620,98#88,87
30#050101#маш.час#Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин#1#1,13#98,87#575,23#98,87
30#331100#маш.час#Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных станций#1#2,26#0,55#2,98#0,55
30#400001#маш.час#Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т#1#0,62#60,14#792,78#60,14
30#402-0078#м3#Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3#2#0#555,84#2847,09#555,84
30#408-0015#м3#Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм#2#0#116,47#884,54#116,47
20#29#Прайс-лист#шт.#Лоток водоотводный полимербетонный ЛВ-10.14.06#794,75#0,00#0,00#0,00#794,75#0#0#0#0,00#0,00#794,75#0,00#0,00#0,00#794,75#0#0#0#0#0#10031#26#0##
25#2#0#0#1,42##
25#2#3#0#1,42##
25#3#0#0#0,95##
25#3#3#0#0,95##
25#4#0#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
20#30#Прайс-лист#шт.#Решетка водоприемная стальная РВ-10.14.#476,00#0,00#0,00#0,00#476,00#0#0#0#0,00#0,00#476,00#0,00#0,00#0,00#476,00#0#0#0#0#0#10031#26#0##
25#2#0#0#1,42##
25#2#3#0#1,42##
25#3#0#0#0,95##
25#3#3#0#0,95##
25#4#0#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#1#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#3#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#4#0#1,15#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
25#4#5#0#1,25#При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве#
20#31#ТЕР01-02-061-02#100 м3 грунта#Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2#681,37#681,37#0,00#0,00#0,00#0#0#0#97,20#0,00#681,37#681,37#0,00#0,00#0,00#0#0#0#97,2#0#10002#0,003016#0##
25#2#0#0#0,80##
25#2#3#0#0,80##
25#3#0#0#0,45##
25#3#3#0#0,45##
25#0#0#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР01-02-061-02
25#0#1#0#0,00#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР01-02-061-02
25#0#3#0#20,56#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР01-02-061-02
25#0#2#0#0,00#II КВАРТАЛ 2019#ТЕР01-02-061-02
30#1-1-5#чел.-ч#Затраты труда рабочих (ср 1,5)#0#97,2#7,01#0,00#7,01
10#1##Вывоз мусора
20#32#ТССЦпг-01-01-01-041#1 т груза#Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную#28,47#0,00#28,47#0,00#0,00#0#0#0#0,00#0,00#28,47#0,00#28,47#0,00#0,00#0#0#0#0#0#10591#12,96#0##
25#0#0#0#15,71#II КВАРТАЛ 2019#ТССЦпг01-01-01-041
25#0#1#0#15,71#II КВАРТАЛ 2019#ТССЦпг01-01-01-041
25#0#3#0#15,71#II КВАРТАЛ 2019#ТССЦпг01-01-01-041
25#0#2#0#15,71#II КВАРТАЛ 2019#ТССЦпг01-01-01-041
20#33#ТССЦпг-01-01-01-039#1 т груза#Погрузочные работы при автомобильных перевозках: грунта растительного слоя (земля, перегной)#3,42#0,00#3,42#0,00#0,00#0#0#0#0,00#0,00#3,42#0,00#3,42#0,00#0,00#0#0#0#0#0#10591#93,689#0##
25#0#0#0#10,15#II КВАРТАЛ 2019#ТССЦпг01-01-01-039
25#0#1#0#10,15#II КВАРТАЛ 2019#ТССЦпг01-01-01-039
25#0#3#0#10,15#II КВАРТАЛ 2019#ТССЦпг01-01-01-039
25#0#2#0#10,15#II КВАРТАЛ 2019#ТССЦпг01-01-01-039
20#34#ТССЦпг-03-21-01-008#1 т груза#Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 8 км I класс груза#6,71#0,00#6,71#0,00#0,00#0#0#0#0,00#0,00#6,71#0,00#6,71#0,00#0,00#0#0#0#0#0#10133#106,649#0##
25#0#0#0#11,79#II КВАРТАЛ 2019#ТССЦпг03-21-01-008
25#0#1#0#11,79#II КВАРТАЛ 2019#ТССЦпг03-21-01-008
25#0#3#0#11,79#II КВАРТАЛ 2019#ТССЦпг03-21-01-008
25#0#2#0#11,79#II КВАРТАЛ 2019#ТССЦпг03-21-01-008
